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1. 使用说明
本文档主要用于介绍MCP版本1.35升级后，涉及微信连wifi3.x认证的功能场景，包括微信公众平台配置介绍以及MCP微信连WIFI3.X相关的功能配置。本文档功能依据当前编写文档的时间限制，后续若微信公众平台微信连WIFI业务有变更，则以变更为准。

在操作步骤中，一些需要注意的点已经使用红色标注，请重点关注。

2. 申请公众号
若已有公众号，可忽略此步骤。

2.1. 选择公众号类型
腾讯官方提供的区别：http://kf.qq.com/faq/140806zARbmm140826M36RJF.html 。
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2.2. 公众号注册方式
见腾讯官方注册方式：http://kf.qq.com/faq/120911VrYVrA130619v6zaAn.html 
3. MP平台设置微信连WIFI信息

公众号管理员可通过微信公众平台（http://mp.weixin.qq.com）设置微信连WIFI相关信息。包括微信门店、设备信息、用户联网方式、商家主页等。

3.1. 开通微信连WIFI3.X

创建公众号后，需要开通微信连wifi功能，点击添加功能插件，选择微信连wifi,点击开通，填写申请开通微信连wifi服务。（限制：微信当前业务限制为未开通微信连wifi功能，则无法配置当前公众号的微信连wifi）
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3.2. 设置微信门店

1． 点击左侧的【微信门店】，然后点击右侧【新建门店】按钮，即可进入新增门店页面
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2． 填写门店相关信息，包括基本信息（地址、定位、门店名、分店名、类目）、服务信息（门店图片、电话、人均价格、营业时间、推荐、特色服务、简介）。其中需要注意基本信息提交后不可更改，所以建议如实填写
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3.3. 设置portal设备

3.3.1. 查看设备列表

点击左侧的【微信连WIFI】，选择【设备管理】，显示设备列表。（若首次新增，则设备列表为空）
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3.3.2. 新增设备

点击设备列表页面右上角的【添加设备】，即可进入添加设备页面。
注意这里选择portal型设备，并输入ssid名称（微信定义portal型设备为经过设备厂商改造过的设备，可进行portal重定向认证业务）

设置的ssid要和设备设置的ssid名称一致，理论上可以使用中文的ssid，但可能由于不同终端对中文支持方式不一致，建议设置为英文的ssid，且避免ssid为特殊字符（如!@#$%^&*(()_+=-?><等），避免终端用户认证过程中ssid被转码处理
Ssid说明：
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3.3.3. 查看详情

[image: image12.png]TheE APLEHIS =515 BRRE

BERTRE

# 5 .
. BRSRAY  MEER  BREAER RS8R

BEYES

EER

pEeE m TIEEHR BaEEES EEE BRmaEN EBE

£ =5 rtalz 0
[E— B ] portalz

ZHE 7 7 0

=2
HEEE
AreE




1． 查看设备改造信息
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2． 可以获取SSID、shopId、appId以及secretKey等信息。（注意，此处复制的信息，可用于MCP平台手动设置微信信息，进行微信连WIFI）
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4. WMC/MCP平台设置微信连WIFI信息

在3部分介绍了MP平台设置的微信连WIFI信息，并在3.3.3最后一步获取到了shopId、appId、secretKey信息，获取的信息用于在MCP平台进行设置。当然为了简化用户的使用步骤，我们推出了微信托管平台（微风），可与WMC/MCP平台无缝对接，用户可直接在微风上进行微信托管，无需登录微信MP平台进行繁杂设置。

要使用微风托管平台，首先需要将被托管的公众号进行授权，然后微风能够托管该公众号。

4.1. 设置微风

1． 打开【WMC/MCP首页】—【微信设置】，页面右上角可进入微风授权
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2． 用户也可点击【WMC/MCP首页】—【微信设置】—【新增】，弹出新增微信门店页面中，进入微风授权
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3． 进入微风托管平台

[image: image18.png]€| ¢ [[ wtruijieyun.com/indexMain/indexMainigotoWelcome.action?randomnumber=81679

SHENSE ERRELAKSENREERRESTER





4． 点击授权绑定,根据提示用第一步申请微信公众号的管理员微信扫一扫二维码
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5． 在手机上选择需要托管的微信公众号
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6． 此时微风微信托管平台成功添加微信公众号的绑定（注意，微信公众号业务限制：若公众号已经托管给其他托管平台管理，若此处将其与微风绑定授权，那么该公众号可能会与其他托管平台解除绑定，具体业务限制以微信公众号为准）
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7． 刷新WMC/MCP当前页面，出现授权成功提示
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4.2. 设置微信门店

WMC/MCP平台提供的微信门店设置分为两种方式，手工填写以及微信托管获取。手工填写，则直接将3.3.3中的ssid、shopId、appId、secretKey值相应的保存到WMC/MCP中；微信托管设置，则在4.1.1基础上，通过微风接口，直接保存到微信MP平台中（推荐使用），这样可简化用户登录微信MP平台步骤，提升用户体验。

4.2.1. 设置微信门店
4.2.1.1. 微风方式

【WMC/MCP首页】—【微信设置】—【新增】
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1． 选择微信商户广告

商户广告选择，只有“微信托管获取”方式才可实现，若手工填写，则无此功能，只能复制商户广告地址，然后登录微信MP平台中手动粘贴（具体使用方式请看4.2.2）

至于微信商户广告，则请移步【广告管理】-【新建微信广告】，配置好后，重新打开【新增】微信门店页面
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2． 填写商户其他信息

请按照页面提示，填写对应的商户信息。（注意：门店名称、地址、定位、门店类型一经填写提交后，不可更改；同时新增微信门店还需要微信官方管理员审核，审核通过后才可生效）
3． 基于第三点的业务限制，在WMC/MCP平台上修改微信门店，实则是通过微风接口，在微信MP平台上新增新的微信门店
4.2.1.2. 手工填写

1． 获取ssid、shopId、appId、secretKey

进入微信公众平台，依次点击【微信连WI-FI】——【设备管理】——【查看设备详情】——【查看设备改造信息】(参考3.3.3),复制设备ssid、shopId、appId以及secretKey。
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2． 保存至WMC/MCP平台
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4.2.2. 设置微信商户广告

4.2.2.1. 微信Bar

这里主要介绍基于4.2.2方式后，怎么将WMC/MCP上的微信商户广告同步到微信MP平台中。

1． 打开【微信连WI-FI】—【商家主页管理】，点击要编辑的商家主页
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2． 可配置用户微信连wifi成功后，微信上方的bar欢迎语
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4.2.2.2. 微信商户广告
1． 可配置微信商户广告(使用配置基础模板和自定义链接)
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2． 若要配置WMC/MCP上的微信商户广告，则直接选择【自定义链接】，然后粘贴复制的微信商户广告URL。
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若要要微信客户端中查看微信商户广告效果，可点击自定义链接后面的【预览】按钮，然后用微信客户端扫码出现的二维码。（注意：若是MCP，则要先确定微信客户端所在手机能够访问MCP服务器。）
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4.3. 其他认证相关配置

前面几点都是讲述微信相关的一些基础配置。上述内容执行完后，可按照本节内容依次设置广告规则、认证规则、门店、绑定门店，才算将整个微信连WI-FI场景配置完成，进而实现微信连WI-FI认证。（以下功能均是认证基础功能，熟悉的同事，可直接移步到最后一步“绑定设备”）

4.3.1. 设置认证前广告（重定向protal广告）
1． 广告设置，进入【广告管理】—【新建手机广告】
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2． 设计广告
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3． 最后【保存广告】，以及在广告列表页面【发布】广告
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4． 设置广告规则，并选择刚才已经发布的手机广告
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4.3.2. 设置认证规则

进入【认证管理】—【新增】，选择开启微信连wifi认证，保存
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4.3.3. 设置门店

进入【门店及管理员设置】—【新增门店】—【保存】
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4.3.4. 绑定设备

1． 填写设备相关信息
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2． 微信连WiFi设备下拉框中，选择“启用微信连WiFi3.x协议”
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3． 选择刚才已经添加的微信门店
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4． 若一个设备有多个AP，且每个AP有自己的SSID，这里可与多个微信门店绑定
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5． 若无想要的微信门店信息，可点击旁侧的“配置微信门店的方法”链接，弹出设置微信门店页面
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5. 终端认证

微信连WIFI3.x现支持三种方式，包括手机portal重定向、PC扫码、手机扫码。

注意：微信连WIFI3.X针对设备软件版本升级与否，分为设备免升级方案和设备升级方案。设备免升级方案有以下限制：不支持手机扫码上网、PC扫码则无openId；设备升级方案则无此限制。
5.1. 手机portal重定向上网

5.1.1. 手机portal方式认证过程
1． 手机终端连上刚才设置的SSID，然后会自动弹出portal认证页（部分手机终端可能无法自动弹出，可使用手机自带浏览器访问互联网地址如http://www.baidu.com）
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2． 点击【微信认证】，然后会自动唤醒微信客户端，并弹出连接wifi页面
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3． 点击【立即连接】，显示“正在连接...”
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4． 连接成功，并会自动跳转，若微信客户端未关注公众号，则出现“关注我们”按钮。
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5． 点击右上角完成，则显示微信商户广告
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5.1.2. 注意事项

由于微信限制，如果使用的商户广告是非微信服务器的地址，有可能会在弹出微信商户广告之前由用户确认下是否继续访问，效果如下图所示：
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          确认页面                      确认完成后才会到商户广告

处理方式：

1、 将服务器映射公网IP。
2、 申请域名（需要备案）并绑定对应的公网IP。

3、 切换域名方式访问。

如果以上方式还不行，请联系腾讯客服人员。

5.2. PC/PAD扫码上网

笔记本或者PAD连上ssid，打开浏览器，会重定向微信二维码页面，用手机微信客户端扫描PC/PAD浏览器出现的二维码，即可认证上网。（注意：即使租户管理端设置了微信、短信、固定账号三种方式，针对PC/PAD，都只会显示二维码扫码方式，若未设置微信认证方式，则即使用手机微信客户端扫码二维码，也只会返回微信连WIFI失败结果）
1． PC/PAD打开浏览器，被设备重定向至认证页面
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2． 用手机微信客户端扫码二维码，然后手机微信客户端会显示连WI-FI确认页面，点击确认
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3． PC/PAD浏览器则会显示认证成功页面
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4． 然后PC即可上网

5.3. 手机扫码上网

注意：手机扫码只支持安卓手机，不支持苹果手机，且设备升级方案才可支持。
5.3.1. 获取二维码

登录微信MP平台，【微信连WI-FI】--【用户连网方式】，然后点击【扫二维码联网】--【立即配置】，进入微信门店二维码列表页，然后点击【查看下载页】，即可获取二维码
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5.3.2. 安卓手机用微信客户端扫描二维码

1． 扫描上面获取的二维码

注意：
1） 扫描之前可使用手机自带流量方式，也可连接上wifi后在扫描二维码（确保当前手机和微信后台是正常通信即可）。

2） 安卓手机有自动切换SSID功能，所以即使扫码前安卓手机是连接其他SSID，扫码后，微信客户端会自动将SSID切换到二维码对应的SSID。
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2． 点击【立即连接】，显示“正在连接...”
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3． 连接成功，并会自动跳转，若微信客户端未关注公众号，则出现“关注我们”按钮。
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4． 点击右上角完成，则显示微信商户广告
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5.3.3. IOS手机用微信客户端扫描二维码
1． 扫描上面获取的二维码

注意：IOS手机需要扫描后，需要手动切换到对应的ssid后才会进入微信连接页面。

扫描二维码后，页面会进入如下图所示页面，点击【去设置选择此Wi-FI】按钮。
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手动选择对应的SSID
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2． Portal页面唤起微信认证。

关联SSID后会自动弹出portal重定向页面（点击我要上网按钮(选择微信认证）。
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进入微信连接页面。
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3． 点击【立即连接】，显示“正在连接...”

[image: image67.png](PP IR AR B





4． 连接成功，并会自动跳转，若微信客户端未关注公众号，则出现“关注我们”按钮。

[image: image68.png](PP IR RA R B





[image: image69.png]©) WIFRERER

<

iplay

Just for fun





5． 点击右上角完成，则显示微信商户广告
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5.4. 短信、固定账号共存

微信连WIFI3.X已实现与短信认证、固定账号认证上网共存方案，使用短信账号、固定账号方式认证上网与原有版本保持一致，并未更改。具体使用说明请参考《测试一本通》或者《实施一本通》

福建星网锐捷网络有限公司 
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